**ŠPECIFIKÁCIA A CENY**

***Pokyny pre vyplnenie:***

**V prílohe č. 1 k Zmluve o dielo, ktorú uchádzač predloží v časti ponuky označenej ako „Ostatné“, vyplní:**

* ***parametre ponúkaného stroja***
* ***obchodné meno výrobcu logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva,***
* ***typové označenie logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva***

**V prílohe č. 1 k Zmluve o dielo, ktorú uchádzač predloží v časti ponuky označenej ako „Kritériá“, vyplní:**

* ***parametre ponúkaného stroja***
* ***obchodné meno výrobcu logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva,***
* ***typové označenie logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva***
* ***ceny v EUR v členení podľa tabuliek (osobitne cena za základ stroja, za jednotlivé časti príslušenstva, osobitne za montáž a osobitne za dopravu)***

Ponuka uchádzača musí obsahovať podrobný opis ponúkaného predmetu prieskumu trhu s uvedením plnenia všetkých požadovaných parametrov a špecifikácií predmetu prieskumu trhu podľa tejto časti výzvy. Za relevantný bude považovaný údaj, ktorý predkladateľ uvedie vo svojej ponuke v tabuľke.

Uchádzač vo svojej ponuke predloží nižšie uvedenú tabuľku, v ktorej pri ponúkaných technológiách pri vypĺňaní stĺpca „Parametre ponúkaného stroja“ postupuje nasledovne – pri požadovaných **číselných parametroch** uvedie **skutočnú hodnotu parametra ponúkaného stroja**, pri ostatných **(nečíselných) parametroch uvedie slovo „ÁNO“** ak ponúkané zariadenie spĺňa požadovaný opis a „**NIE**“ ak ponúkané zariadenie nespĺňa požadovaný opis.

Ak je v ktorejkoľvek časti súťažných podkladov (vrátane príloh) odkaz na technické špecifikácie v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona, alebo ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a pod., je uchádzač oprávnený predložiť ekvivalentné riešenie.

**ŠPECIFIKÁCIA A CENY**

**CNC optimalizačná skracovacia píla s príslušenstvom**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CNC optimalizačná skracovacia píla s príslušenstvom** | | | | | **Ponuka uchádzača** | | | |
|
| **Minimálne požadované parametre** | | | | | **Parametre ponúkaného stroja** | | **Názov výrobcu a typové označenie** | **Cena v EUR bez DPH** |
| **Základ stroja** | Šírkové odmeriavanie | | min. do 200 | [mm] |  | [mm] |  |  |
| Vstupný dopravník- naklonený - dĺžka | | min. 11,5 | [m] |  | [m] |
| Vstupný dopravník- šikmo ustanovený uhol | | min. 25° | [°] |  | [°] |
| Výkon posuvu | | min. 28 | [kW] |  | [kW] |
| Rýchlosť posuvu | | min. 5 | [m/s] |  | [m/s] |
| Výkon motora píly | | min. 5,5 | [kW] |  | [kW] |
| Dopravník s dĺžkovým triedením | | min. 11,5 | [m] |  | [m] |
| Počet triediacich staníc | | min. 6 | [ks] |  | [ks] |
| CNC ovládanie | |  | |  |  |
| Kvalitatívna optimalizácia | |  | |  |  |
| Hodnotová optimalizácia cez priority | |  | |  |  |
| **Príslušenstvo** | **Stôl pre dĺžkové triedenie** | | min. 8 | [m] |  | [m] |  |  |
| **Luminiscenčné kriedy** | | min. 120 | [ks] |  | [ks] |  |  |
| **Pílový kotúč pre priečne skracovanie** | | min. 3 | [ks] |  | [ks] |  |  |
| **Odsávacie a filtračné zariadenie** | |  | | | |  |  |
|  | Vzduchový výkon | min. 10 800 | [m3/h] |  | [m3/h] |
|  | Plocha filtra | min. 110 | [m2] |  | [m2] |
|  | Textilné filtračné vložky |  |  |  |  |
|  | Odhlučivosť | min. 99,98 | [%] |  | [%] |
|  | Automatická regenerácia filtračných vložiek |  |  |  |  |
|  | Výkon motora ventilátora | min. 18 | [kW] |  | [kW] |
|  | Prepojenie so zásobou pilín pre kotolňu vo vzdialenosti | 16 | [m] |  | [m] |
|  | Elektroinštalácia s elektrorozvádzačom |  |  |  |  |
|  | Spätná vetva prefiltrovaného vzduchu |  |  |  |  |
| **Mechanizácia k optimalizačnej píle** | |  | | | | | |
| Šikmý vynášací pásový dopravník s unášačmi pre odrezky od skracovacej píly - dĺžka | | 8 | [m] |  | [m] |  |  |
|  | Násypka pre prepojenie s optimalizačnou pílou |  |  |  |  |
| Šírka | min. 0,5 | [m] |  | [m] |
| Výkon pohonu | min. 3 | [kW] |  | [kW] |
| Šikmý vynášací pásový dopravník s unášačmi pre odrezky od skracovacej píly - dĺžka | | 8 | [m] |  | [m] |  |  |
|  | Šírka | min. 0,5 | [m] |  | [m] |
| Výkon pohonu | min. 3 | [kW] |  | [kW] |
| Pásový dopravník na drevené odrezky - dĺžka | | min. 12 | [m] |  | [m] |  |  |
|  | Zavesená konštrukcia |  |  |  |  |
| Šírka | min. 0,5 | [m] |  | [m] |
| Výkon pohonu | min. 3 | [kW] |  | [kW] |
| Vynášací pásový dopravník na drevené odrezky na skládku odrezkov- dĺžka | | 12 | [m] |  | [m] |  |  |
|  | Zavesená konštrukcia |  |  |  |  |
| Šírka | min. 0,5 | [m] |  | [m] |
| Výkon pohonu | min. 3 | [kW] |  | [kW] |
| **Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia** | Dodanie na miesto realizácie | | | | | | |  |
| Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky | | | | | | |  |
| **Suma spolu** | | | | | | | |  |

Meno a funkcia osoby oprávnenej konať  
v obchodno-právnych vzťahoch:

.............................................................................

Miesto a dátum: ...................................................

Podpis: ..............................................